**MODEL DESIGNATION - VAUXHALL CARS**

MODEL       WHEEL      YEAR           H.P.        ENGINE RANGE            CHASSIS

                     BASE                                                                                     RANGE

R73 20/60 123 in. 1927-28 20 R 501 – R 3060 R 501 – R 3060

R75 20/60 123 in.\* 1929 21 R 3061 – R4728 R3061 – R4728

T75 20/60 123 in.\* 1930 21 T501 – T 1672 T501 – T 1672

T80 20/60 123 in.\* 1931 23 T 1701 – T 2124 T 1701 – T 2124

Silent 123 in.\* 1932 23 356000 - 356199 T 2200 – T 2399

80 20/60

\* Also available in long wheelbase (130 in.), chassis no ended with L

VX              107 in.      1931-33         26.3          35001- 35509              35001- 35509

 1932-33 250000 – 254372 35600 – 40371

ASX           101 in.       1933-34         14            800001-815075           600001-615071

BX             111 in.       1934-36         26.3         790001-793766           590001-592855

BXL           130 in.       1934-36        26.3         790001-793766            640001-640883

DX             101 in.       1935             14            816001-831722            616001-631703

DX             101 in.       1936            14             446301-460393            641201-655282

DX            101 in.        1937            14             460501-485174            655401-680055

DX            101 in.        1938            14            520001-531405             720001-731390

GY           110 1/2 in.   1937-40       25           G2001-8858                  GY1001-7822

GL            130 in.        1937-38       25           G2001-8858                  GY1001-7822

HB            94 in.          1938-39      10            H2001-38787               HB1001-33846

HB            97 3/4 in.    1940           10            H38788-51246             HB33847-43245

HB            97 3/4 in.    1946           10            H51501-51977             HB44001-51749

HB           97 3/4  in.    1946           10            HY52001-59273           HB44001-51749

HB           97 3/4 in.     1947-48      12           HX16001-54784            HB51750-88047

JB         105 in.         1939-40      14          JB2001-17137               JB1001-15988

JB         105 in.         1946-48      14          JB18001-49848             JB17001-47511

LX          97 3/4 in.       1949-52      12          LX2001-58338              LX1001-56406

LP          97 3/4 in.       1949-52      18          LP2001-79727              LP1001-77915

EX       103 in.             1952-53      12           EX2001-15000            EX1001-15000

EX       103 in.             1953           16           EX15001-                    EX15001-

EP       103 in.             1952-53      18           EP2001-20000            EP1001-20000

EP       103 in.             1953-          23          EP20001-                     EP20001-

                  VAUXHALL UTILITIES

EBXU      103 in.         1953-54     16           EBXU15001-                  EBXU15001-

EBPU      103 in.          1953-54    23           EBPU20001-129999      EBPU20001-129999

EBPU      103 in.          1955-        23           EBPU130000-189999    EBPU130000-

189999

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL | WHEELBASE | YEAR | HP | ENGINE No | CHASSIS No |
| PC | 107.5 in. | 1966-67 | 140 | PC51-2001 -28281 | 6101001 - 7299999 |
| PC | 107.5 in. | 1967 - 1972 | 140 | 2500001 -  | 7V1000001 – 2V |

                         BEDFORD UTILITIES

VXC          107 in.     1931-33      26.3          410001- 437574              120001- 121133

ASXC       101 in.      1933-38       14            360001-360972              275001-275971

                                                                      361101-364632              276101-279639

BXC         107 in.       1934-38      26.3         855001-857312              845001-847303

HC            94 in.        1938-39       10           H2001-38787                 HC1001-5370

                97 ¾ in.     1940            10           H38788-51246               HC5371-7212

                97 ¾ in .    1946            10           H51501-51977               HC8001-9364

                97 ¾ in.     1946            10           HY52001-59273            HC8001-9364

                97 ¾ in.     1947-48       12           HX16001-54784           HC9365-12424

JC            105 in.      1939-40       12           JC2001-4950                JC1001-3940

                105 in.       1946-48       12          JC6001-16606              JC5001-14675

PC            105 in.      1949-52       12          PC2001-32629             PC1001-31312

CA             90 in.        1955-           16         CA30579-                     CA29713-

IT IS IMPORTANT TO QUOTE THE MODEL LETTERS - ALWAYS